D

О

С

A

 <ACO = 100 OA⊥CA = > ∆CAO = > <COA = 800, <AOD = 1800 – 800 = 1000, => дуга AD = 1000