A1 H1 C1

K1

B1

A C

M H

K

B

A1B1=3см,AB=9см,Sбок= 36см2

H1K1=1/3\*C1K1=1/3\*A1B1\*sin600=1/3\*3\*/2=/2см

H1K1=HM

HK=1/3\*CK=1/3\*AB\*sin600=1/3\*9\*/2=/2см

KM=HK-H1K1=/2-/2=см

S бок=(P+P))\*l/2=36см2

ll=KK1=2\*36/(3\*3+3\*9)=2\*36/36=2см

K1M2=K1K2-KM2=4-3=1

K1M=1см

H1H=1см

Sin<K1KM=K1M/K1K=1/2

<K1K0=300