(-4а)2в= (-4)2 · а2 · в = 16а2в

(8ав)3 = 83 · а3 · в3 = 512а3в3

(-1/2а3в2) = (-1/2)3 · а3 · в2 = -1/8а3в2