***b***

b1

a1

2м

4м

**S1**

**S2**

***а***

7м

3мм