A B

D C

AC=10cм,<DAC=600и  DA=5см . DC2=AC2- DA2, DC2=100-25=75, DC=

S= DA\* DC,S=25cм2